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ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ ТАНК
ТТ-150

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией термоусадочного танка внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.
Термоусадочный танк ТТ-150 представляет собой емкость из нержавеющей стали с горячей водой и погружной решеткой для скин-упаковки пищевой продукции.
Для термотанка должны использоваться специальные вакуумные термоусадочные пакеты – при нагреве такие пакеты быстро сокращают свою площадь и в результате плотно облегают упаковываемый продукт, принимая его форму. Продукт в первичной вакуумной упаковке опускается в емкость с горячей водой на несколько секун, для усаживания пакета.
Время погружения и температуру можно регулировать. Объем танка составляет 150 литров, максимальная нагрузка на полку не должна превышать 30 кг, глубина погружения платформы не менее 216 мм, привод электрический. Материал резервуара – нержавеющая сталь AISI 321 2B.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование параметра
	Значение 

параметра

	1. Объём резервуара, л, не менее
	150

	2. Допустимая нагрузка на полку, кг, не более
	30

	3. Размер полки, мм, не более
	595х495

	4. Ход полки, мм, не менее
	216

	5. Время нагрева 75 л воды до 100°С, мин, не более
	50

	6. Потребляемая мощность, кВт, не более
	5,1

	7. Размеры резервуара, мм, не менее: 

  ширина×глубина×высота
	600×500×500

	8. Габаритные размеры танка, мм, не более: 

  ширина×глубина×высота 
	740х1180х886

	9. Масса, кг, не более
	100

	10. Напряжение питающей сети, В

      Частота, Гц
	380 ± 10%

50

	11. Средний срок службы, лет, не менее
	10


2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Место установки должно быть обеспечено:
·  Подводом электрической сети 380 В,  50Гц, 25А с заземлением;

·  Системой водоотведения;

·  Подводом воды для наполнения камеры;

· Вытяжным зонтом для отведения пара (не обязательно).

2. Установите изделие на горизонтальную поверхность с соблюдением норм стандартов.

3.  Подключите электропитание.

4.  Подключите слив воды к канализации.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ
1. К эксплуатации изделия допускаются лица изучившие устройство и принцип работы танка, имеющие группу по электробезопасности на ниже I.
2.  К обслуживанию электрооборудования данного изделия, допускаются лица имеющие право обслуживать электроустановки и группу по электробезопасности не ниже III.

3.  Электрооборудование, пусковые устройства и элементы заземления должны находится в исправном состоянии.

4. Осмотр и ремонт изделия только при отключенном электропитании!

ВНИМАНИЕ!

Не включайте изделие без воды в резервуаре!

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
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1. Налейте воду в резервуар через его верхнюю часть.
2. Подключите кабель питания к сети 380В с заземлением.

3. Включите автоматический выключатель расположенный на задней стенке.

4. Установите температуру: нажмите кнопку [image: image2.jpg]


  или [image: image3.jpg]


 для увеличения или уменьшения значения, для сохранения уставки нажмите кнопку ПРОГ.
5.  Время нахождения в поднятом и опущенном состоянии 6 и 5 секунд соответственно. Для изменения данного параметра воспользуйтесь инструкцией на реле времени УТ24 ОВЕН.  
6. Для работы в автоматическом режиме поверните переключатель АВТО в правую сторону. Для запуска цикла нажмите кнопку ВНИЗ. 

7. Для работы в ручном режиме поверните переключатель АВТО в левую сторону. Нажмите кнопку ВНИЗ, изделие выполнит один цикл. Платформа поднимется автоматически в соответствии с заданным временем выдержки.
8.  При нажатии кнопки СТОП произойдет немедленная остановка работы изделия. Для продолжения работы нажмите кнопку ВНИЗ.
ВНИМАНИЕ!

Если при первом включении, при нажатии кнопки ВНИЗ, платформа поднимается, следует остановить работу изделия, выключить его и поменять местами фазы в щитке напряжения в сети электропитания.

Резервуар с водой является источником пара, выделяющегося при нагреве воды. С целью соблюдения гигиенических стандартов используйте вытяжной зонт и/или изоляционные (полипропиленовые) шары.
Изоляционные (полипропиленовые) шары помещаются в резервуар и практически полностью закрывают поверхность воды, что сокращает её испарение и способствует экономии электроэнергии за счет поддержания температуры из-за уменьшения площади и объема испарения воды.
5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
1. Удалите остатки пищи с поверхности воды.

2.  Слейте воду из резервуара открыв кран сбоку изделия.

3. Регулярно осуществляйте чистку изделия от жира и остатков пищи для предотвращения нагара на нагревательных элементах и повреждения изоляционных шаров.

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ
	Наименование
	Количество

	Термоусадочный танк ТТ-150
	1 шт.

	Шарики полипропиленовые*
	1 пакет

	Руководство по эксплуатации
	1 экз.

	Упаковка
	1 шт.


*по отдельному заказу
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термоусадочный танк ТТ-150
заводской №_________________
изготовлен и принят в соответствии требованиями технических условий 
ТУ 28.29.21-045-00141798-2021 и признан годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП
_____________________

_____________________

личная подпись


расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термоусадочный танк ТТ-150

заводской №_________________
Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации.

___________
_______________
__________________

должность

личная подпись

расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

ПРИЛОЖЕНИЕ А
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97

Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термоусадочный танк ТТ-150

заводской №_________________
Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

штамп ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97

Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ
Заполняет предприятие-изготовитель

Термоусадочный танк ТТ-150

заводской №_________________
Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер термоусадочного танка ___________________________

Причина ремонта ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата ремонта _____________________________________________________________________
число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт ____________________________________
Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт ____________________________
Штамп ремонтного предприятия

_________________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер термоусадочного танка ___________________________

Причина ремонта ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ремонта _____________________________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт ____________________________________

Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт ____________________________

Штамп ремонтного предприятия
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EBPA3UUCKUUA SKOHOMUYECKUWU COHO3
OEKNAPALIMSA O COOTBETCTBUMU

3asBurtean OTkpriToe aknnoHepHoe obmectso "CMOJIEHCKOE CITIEITMAJIBHOE
KOHCTPYKTOPCKO-TEXHOJIOTMYECKOE BIOPO CUCTEM ITPOTPAMMHOTI'O VIIPABJIEHUA"
Mecro naxoxzaenus: 214020, Poccust, Cmonenckas obnacts, ropoa CmosneHck, yauna Illesuenko, 97, OcHoBHOIM
rocyAapCTBEHHBIN perucTpalvoHHbii Homep 1026701429655

Tenedon: +74812313101 Anpec snexrponHo# mouts: office@sktb-spu.ru

B JIM1le reHepanbHoro aupekTopa [llankuna Cepres AnekcanapoBuya

3asBJaseT, 4To O60pyJ0BaHHE TEXHOIOTHYECKOE IS ITHIIEBOH, MICOMOJIOYHOMN M PHIGHON MPOMBIILICHHOCTH:
Tepmoycanounslit Tank TT-150

Hzrorosurens OTKpBITOE aKIMOHEPHOE 00111ecTBO ""CMOJIEHCKOE CITEITHaIbHOE
KOHCTPYKTOPCKO-TEXHOJIOTHYECKOE OI0PO CHCTEM IIPOrpaMMHOTO yIIpaBieHus"

Mecro naxoxaenus: 214020, Poccus, Cmonenckas o6nacts, ropox CmoneHck, yauna IlleBuenko, 97
ITpoxykuus usrorosnena B cootBeTcTBuy ¢ TY 28.29.21-045-00141798-2021 «Tepmoycanounsiii Tank TT-150»

Kox (xomer) TH B3I EADC: 8422400008

CepHiiHBIH BBITYCK

COOTBETCTBYET TPeOOBAHUAM

TP TC 004/2011 "O 6e30macHOCTH HU3KOBOJIBTHOTO 000pyA0BaHUS"

TP TC 010/2011 "O 6e3omnacHocTH MamuH U 060pyoBaHus"

TP TC 020/2011 "DnexTpoMarHuTHas COBMECTUMOCTh TEXHHYECKHX CPeACTB"

Jexapanusi 0 COOTBeTCTBHH NMPHHSATA HA OCHOBAHUH

mpoTokoi1oB ucneiTanuit NelNe 00015/21-5125, 00015/21-5126, 00015/21-5127 ot 22.12.2021 WcneITaTensHOIM
naboparopun O6mecTBa ¢ orpannueHHoi oTBeTcTBeHHOCThIO «CEPITAHTHHY, cepTudukar o npusHaHum
KOMIIETEHTHOCTH UCHIBITaTeNnbHOM nadoparopuu POCC RU.31218.1MJ1.00015

CxeMa JIeKJIapupOBaHUs COOTBETCTBHUSA: 111

JononnurenbHas HHpopManus

VY CII0BHS U CPOKH XPaHEHH CTaHapTHBIE IPH HOPMAJIBHBIX 3HAUCHUAX KIMMATHYECKHX (paKTOPOB BHELIHEH
cpenpl. Cpok ciy>k0bI (TOJHOCTH) YKa3aH B OKCIUTyaTallMOHHON TOKyMeHTaluu. O003HaueHHs ¥ HAMMEHOBaHUA
CTaH/apTOB, BKIIOYEHHBIX B IIEPEYHH CTaHapTOB, B pe3ybTaTe IPUMEHEHH KOTOPHIX Ha 100pOBOJIBHOM OCHOBE
obecneunBaeTca cobmoaenue Tpedopanuit TP TC 004/2011 "O 6e30macHOCTH HU3KOBOJIBTHOIO 000PyA0BaHHs";
TP TC 010/2011 "O 6e3onacnocty MamuH 1 o6opynosanus"; TP TC 020/2011 "DnexkTpoMaruutHas
COBMECTUMOCTh TeXHH4eCKHX cpencTs": pazaen 6 TOCT EN 1672-2-2012 "O6opynosanue s 06paboTku
NMIIEBBIX MPOAYKTOB. OcHOBHBIE TPHHIMIEL. YacTs 2. ['uruennyeckue tpebosanus”, pasaen 13 TOCT
12.2.124-2013 "Cucrema cranaapToB 6e3onacHocTd Tpyaa. OGopyaoBanye mpoaoBoascTBeHHoe. ObmHe
TpedoBanus 6ezonacHoct”, pasnen 5, TOCT 26582-85 "Maiunnsl 1 060py10BaHKE IPOAOBOILCTBEHHBIE. O6mINe
TexHu4eckue ycnosus", paszaenst 6 — 16 TOCT P MDK 60204-1-2007 "Be3onacHoCTs MallIkH.
OnekrpoobopynoBaHue MalIMH U Mexanu3MoB. Yacts 1. O6mue tpeGosanus", pasaensi 4, 6-9 TOCT
30804.6.3-2013 "CoBMECTHMOCTb TEXHHYECKHUX CPEICTB IICKTPOMArHUTHAS. DJIEKTPOMATHUTHBIE IIOMEXH OT
TEXHUYECKUX CPEJICTB, IPUMEHAEMBIX B )KHIIBIX, KOMMEPYECKHX 30HAX M MPOU3BOICTBEHHBIX 30HaX C MAJIbIM
snepronorpednenreM. Hopmsl u metozs! ucnsitanuid”, pasaen 8 FOCT 30804.6.1-2013 "CoBMecTUMOCTH
TEXHHUYECKHUX CPEJCTB JIEKTPOMArHuTHas. Y CTOMYMBOCTD K JJICKTPOMAarHUTHBIM IIOMEXaM TEXHUYECKHX CPE/ICTB,
NPUMEHAEMBIX B XKHMJIBIX, KOMMEPYECKHX 30HaX ¥ IIPOM3BOACTBEHHBIX 30HAX C MAJIBIM DHEPrOMOTPEOICHUEM.
TpeGoBaHMs 1 METOIBI 1 '

JIbHA € JaThl peructpanuu no 21.12.2026 BKJI0OYHTEILHO.

ITankun Cepreit AnekcaHaApOBHY

(®.1.0. 3aaBuTemns)

pauuu o coorBercTBuM: EA9C N RU /I-RU.PA03.B.75388/21

JlaTa perncrpanuu AexJapauuu o coorsercreum: 24.12.2021

PerncrpannoHHbiii HoMée
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